**Места установки приборов учета**

**Для прибора учета физического лица:**

**Граница земельного участка совпадает с границей дома (строения).**          Прибор учета устанавливается на фасаде дома (строения) или на трубостойке как при воздушной подводке, так и при кабельном подключении. Рекомендуется высота установки выносного щита на высоте 1,5 м. от уровня земли до низа щита.

 **Граница земельного участка не совпадает с границей дома (строения).**         Прибор учета устанавливается на заборе или на трубостойке как при воздушной подводке, так и при кабельном подключении. Рекомендуется высота установки выносного щита на высоте 1,5 м. от уровня земли до низа щита. **Иные места установки допускаются при согласовании с районом электрических сетей, обслуживающих данную территорию.**